緒言

グルコースは生体にとって重要な代謝産物であり、グルコース濃度測定は特に世界中に何百万人もいる糖尿病患者の場合には、その重要性は計り知れない。グルコースの定量分析は、食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野での応用が期待されているため、科学技術分野において最も重要な課題の1つとなっています。[1] このグルコースを酸化させる上で、遷移金属化合物の中でも、ナノ粒子、ナノワイヤ、ナノフレーク、ナノシート、マイクロスフェアなどの様々な形態を有するNi(OH)2のナノ構造は、高い電極触媒活性を有し、環境に優しく、非常に経済的なので、グルコース酸化の理想的な触媒として用いられます。[2]本研究室では、以前の研究よりニッケル層状水酸化物を層剥離し、1-ブタノール中でナノシートが分散することが確認できた。その為、本研究ではニッケル水酸化物ナノシートとケッチェンブラックによるカーボンペースト電極を作成し、グルコースの測定を行なった。

本研究では、ニッケル四水和物から層状塩基性酢酸塩を合成し、層に結合している酢酸をイオン交換反応によって有機親和性の高い長鎖アルキルのドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)に交換することにより層間隔を拡大。これを1-ブタノールに分散させることにより、層剥離し原子数層程度の板状ニッケルナノシートを得た。このナノシートをケッチェンブラックと共に減圧乾燥させカーボンペースト電極に詰め込み、電気化学測定を行なった。

銅ですでにある

ニッケルもナノシート

新しい構造　表面積

ナノシート銅でもやってるところはいくつかあるから、ニッケルでもやって

セルロースナノファイバーでやってみたけど電流量が下がるところがあって

酸化物ってのがあったので、ナフィオンにしてみた

まだ複数回とった時の安定性は悪いんだが、これぐらいの範囲で感度が得られました。